Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 2
Przedmiot zamówienia:  zadanie nr 1
	L.p.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Jedn. m.
	Ilość
	Cena netto
	Wartość

netto
	Podatek

VAT
	Wartość

brutto

	1
	Laktator elektryczny
	szt.
	10
	
	
	8%
	


	Lp.
(1)
	PARAMETR WYMAGANY (2)
	Wymagalność (3)
	Należy potwierdzić wpisując  słowo TAK, a w przypadku parametru, funkcji oferowanej, strony www lub okresu gwarancji itp. opisać zgodnie z wymaganiem w kol. Nr 3  * (wpisać, podać poniżej w wierszach) (4)
	Uwagi (5)

	
	Nazwa i typ  :………………………………………………………...

	
	Producent :……………………………………………………………………

	
	Numer katalogowy (numer konfiguracji lub part number): …………..

	
	Rok produkcji  (min. 2025 - 2026)urządzenie nowe, nieużywane…………………….

	I
	Laktatory elektryczne – 10 szt. 

	1
	Separacja mediów zabezpieczająca przed przedostaniem się mleka do środka modułu laktatora.
	TAK
	
	

	2
	Wyświetlacz LCD z komunikatami trybu pracy w języku polskim oraz graficznymi symbolami siły podciśnienia
	TAK 
	
	

	3
	Dwufazowy program odciągania pokarmu  
	TAK
	
	

	4
	Płynna regulacja podciśnienia w zakresie od min -50 do max -260 mmHg
	TAK podać
	
	

	5
	Szybkość pracy w zakresie od 30 do 130 zassań na minutę.
	TAK podać
	
	

	6
	Przystosowany do pracy ciągłej 24 h/dobę.
	TAK podać
	
	

	7
	Głośność laktatora max. 60 dB.
	TAK podać
	
	

	8
	Obudowa laktatora z górnym uchwytem do łatwego transportu i pokrywą zabezpieczającą membrany  
	TAK  
	
	

	9
	Waga urządzenia max 3,5 kg (bez wózka jezdnego)
	TAK, podać
	
	

	10
	Wózek wyposażony w chwyt na butelki .
	TAK podać
	
	

	11
	Zasilanie 100-240V, 50/60 Hz
	TAK, podać
	
	

	12
	Możliwość zastosowania zestawów jednorazowych i wielorazowych z wymiennymi lejkami w rozmiarach od min. 15 mm do max. 40 mm
	TAK
	
	

	13
	Automatyczne wyłączenie laktatora po 25 - 30 minutach w przypadku nieużywania
	TAK
	
	

	14
	Wózek jezdny do każdego laktatora
	TAK
	
	

	II
	Pozostałe

	1
	Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej - przy dostawie, karta gwarancyjna – przy dostawie.
	TAK
	
	

	2
	Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów,  poza materiałami eksploatacyjnymi.
	Tak
	
	

	3
	Wykonawca zapewnia trwałości produktu i gwarancji proponowanego wyrobu.

Gwarancja udzielona przez wykonawcę obejmuję naprawę lub zmianę wyrobu. Ponadto wykonawca zapewnia dostępność oryginalnych lub równoważnych części zamiennych przez czas przewidywanego cyklu życia wyrobu, co najmniej przez min. 6 lat od daty wygaśnięcia gwarancji.
	TAK


	
	

	4
	Szkolenie w zakresie obsługi dla pracowników medycznych oraz obsługi technicznej dla pracowników Sekcji Aparatury Medycznej. Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy lub protokołem dla osób przeszkolonych z zasad używania, eksploatacji urządzenia. Jeżeli w czasie instalacji i dostawy sprzętu nie będzie możliwości przeszkolenia użytkownika końcowego – szkolenie zostanie umówione w innym terminie.
	TAK
	
	

	5
	Proponowany wyrób spełnia kryteria określone w dyrektywie dotyczącej wyrobów medycznych 93/42/EWG oraz w normie EN IEC 60601-1 lub równoważnej,  definiujące elektryczny sprzęt medyczny 
	TAK
	
	

	6
	Przeglądy okresowe w okresie trwania gwarancji na koszt dostawcy, zgodnie z zaleceniami producenta. 
	TAK
	
	

	7
	Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża okres gwarancji.
	TAK
	
	

	8
	Czas reakcji serwisu do 72 h w dni robocze od zgłoszenia awarii
	TAK
	
	

	9
	W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniesie rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe.
	TAK
	
	

	10
	W przypadku, gdy okres niesprawności przekracza 10 dni roboczych Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy.
	TAK
	
	

	11
	Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu.
	TAK podać nazwę, adres siedziby i nr tel.  kontaktowe
	
	

	12
	Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa 
	TAK podać numer, datę oraz nazwę wystawcy dokumentu
	
	

	13
	Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi
	TAK
	
	

	14
	Gwarancja producencka minimum 36 miesięcy 
	Tak podać 


	
	


Przedmiot zamówienia:  zadanie nr 2
	L.p.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Jedn. m.
	Ilość
	Cena netto
	Wartość

netto
	Podatek

VAT
	Wartość

brutto

	1
	Lodówka do przechowywania odciągniętego mleka w warunkach chłodniczych, zapewniających całodzienną kontrolę temperatury.
	kpl
	1
	
	
	23%
	


	Lp.
(1)
	PARAMETR WYMAGANY (2)
	Wymagalność (3)
	Należy potwierdzić wpisując  słowo TAK, a w przypadku parametru, funkcji oferowanej, strony www lub okresu gwarancji itp. opisać zgodnie z wymaganiem w kol. Nr 3  * (wpisać, podać poniżej w wierszach) (4)
	Uwagi (5)

	
	Nazwa i typ  :………………………………………………………...

	
	Producent :……………………………………………………………………

	
	Numer katalogowy (numer konfiguracji lub part number): 

	
	Rok produkcji  : min. 2026, urządzenie nowe, nieużywane.

	I
	LODÓWKA Z MONITORINGIEM TEMPERATURY 1 kpl

	1
	Lodówka do przechowywania odciągniętego mleka w warunkach chłodniczych, zapewniających całodzienną kontrolę temperatury. Lodówka dzielona, dwudrzwiowa. Część chłodnicza zlokalizowana w części górnej, część mroźnicza zlokalizowana w części dolnej lodówki. Niezależny dostęp do obu części lodówki.
	TAK
	
	

	2
	Część chłodnicza o pojemności brutto: 272 L. (+/- 5 litr)
	TAK podać
	
	

	3
	Część chłodnicza o pojemność netto: 206 L. (+/- 5 litr)
	TAK podać
	
	

	4
	Część mroźnicza o pojemności brutto: 112 L. (+/- 5 litr)
	TAK podać
	
	

	5
	Cześć mroźnicza o pojemności netto: 58 L. (+/- 3 litr)
	TAK podać
	
	

	6
	Wysokość lodówki max. 205 cm.
	TAK podać
	
	

	7
	Wymiary wewnętrzne części chłodniczej w mm (SxGxW) 460/423/1037.
	TAK
	
	

	8
	Wymiary wewnętrzne części mroźniczej w mm (SxGxW) 406/292/595. (+/- 5 cm)
	TAK podać 
	
	

	9
	Czynnik chłodniczy: R 600a.
	TAK, podać
	
	

	10
	Poziom głośności  max. 49 dB(A).
	TAK podać
	
	

	11
	Napięcie zasilania oraz częstotliwość: 220–240 V~, 50 Hz.
	TAK, podać
	
	

	12
	System chłodzenia: dynamiczny.
	TAK
	
	

	13
	Metoda odszraniania: automatyczne.
	TAK
	
	

	14
	Zakres temperatury części chłodniczej: +3 do +16°C.
	TAK, podać
	
	

	15
	Zakres temperatury części mroźniczej: -9 do -30°C.
	TAK, podać
	
	

	17
	Materiał obudowy zewn. : stal.
	TAK
	
	

	18
	Kolor obudowy: biały.
	TAK
	
	

	19
	Materiał drzwi: stal, drzwi pełne z możliwością  zmiany stron otwierania
	TAK
	
	

	20
	Kolor drzwi: biały.
	TAK
	
	

	21
	Materiał wnętrza: tworzywo sztuczne, białe.
	TAK
	
	

	22
	Sterowanie: wyświetlacz kolorowy minimum 2,4”, dotykowy.
	TAK podać
	
	

	23
	Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii: optyczny i dźwiękowy.
	TAK
	
	

	24
	Alarm braku zasilania: bezpośrednio po awarii zasilania do min. 12 godz.
	TAK
	
	

	25
	Złącze beznapięciowe.
	TAK
	
	

	26
	Sposób łączenia z siecią: zintegrowane, wyjmowane.
	TAK
	
	

	27
	Interfejs: WLAN / LAN.
	TAK
	
	

	28
	Rejestrator: zintegrowany, złącze USB.
	TAK
	
	

	29
	Oświetlenie wewnętrzne: LED.
	TAK
	
	

	30
	Regulowane półki w części chłodniczej min. 4.
	TAK, podać
	
	

	33
	Powierzchnia użytkowa półek w części chłodniczej w cm (SxG): 46 / 42 (+/- 2 cm).
	TAK podać
	
	

	34
	Maksymalne obciążenie półek min. 45 kg.
	TAK, podać
	
	

	35
	Maksymalny załadunek łącznie: 345 kg.
	TAK, podać
	
	

	36
	Uchwyt drzwi antybakteryjny z mechanizmem otwierającym.
	TAK
	
	

	37
	Szuflady w części mroźniczej min. 3.
	TAK, podać
	
	

	38
	Przepust czujnika 2 x Ø10 mm, jeden przepust umieszczony w części chłodniczej, drugi przepust umieszczony w części mroźniczej lodówki.
	TAK, podać
	
	

	39
	Rodzaj zamka: mechaniczny.
	TAK
	
	

	40
	Kierunek otwierania drzwi: prawe przestawne.
	TAK
	
	

	41
	Waga brutto max. 95kg
	TAK, podać
	
	

	42
	Urządzenie spełnia normę DIN 13277.
	TAK
	
	

	43
	Gwarancja producencka min. 24 m-ce.
	TAK, podać
	
	

	II
	ZESTAW DO MONITOROWANIA TEMPERATURY W CZĘŚCI CHŁODNICZEJ I MROŹNICZEJ LODÓWKI

	1
	Kompletny zestaw do ciągłego monitorowania temperatury w części chłodniczej i mroźniczej lodówki wyposażony w dwa rejestratory po jednym dla każdej z części lodówki. Rejestratory z kartą SIM opłaconą na min. 5 lat.
	TAK
	
	

	2
	Transmisja danych do platformy chmurowej bez konieczności stosowania dodatkowych bramek komunikacyjnych, routerów lub koncentratorów.
	TAK
	
	

	3
	Możliwość zdalnego doładowania karty SIM (po 5 latach).
	TAK
	
	

	4
	Możliwość samodzielnej instalacji.
	TAK
	
	

	5
	Pamięć wewnętrzna rejestratorów pozwalająca na zapis min. 40 000 wyników pomiarów.
	TAK
	
	

	6
	Możliwość zdefiniowanie dolnego i górnego progu temperatury (komunikaty SMS, e-mail po przekroczeniu progu).
	TAK
	
	

	7
	Alarm w przypadku utraty kontaktu z czujnikiem (utrata sygnału).
	TAK
	
	

	8
	Automatyczne i ręczne generowanie raportów.
	TAK
	
	

	
	Automatyczna rejestracja pomiarów wraz z datą i godziną wykonania pomiaru.
	TAK
	
	

	9
	Dedykowana aplikacja na smartfon/tablet.
	TAK
	
	

	10
	Zakres pomiaru temperatury rejestratora dla części chłodniczej i mroźniczej: min. od -100 do 100°C.
	TAK, podać
	
	

	11
	Wzorcowanie (wraz z certyfikatem) rejestratorów temperatury dla temperatury 4°C dla części chłodniczej oraz dla temperatury -20°C dla części mroźniczej.
	TAK
	
	

	12
	Rejestrator temperatury dla części mroźniczej wyposażony w sondę pomiarową na przewodzie z możliwością montażu przez przepust lodówki.
	TAK
	
	

	13
	Zasilanie rejestratorów: bateryjne.
	TAK
	
	

	14
	Możliwość wymiany baterii przez użytkownika bez konieczności wysyłania rejestratorów do serwisu.
	TAK
	
	

	15
	Wyposażenie systemu monitorowania: 

· rejestratory temperatury z kartą SIM – NB-IoT opłaconą na 5 lata – 2 szt., 

· certyfikat wzorcowania dla temperatury -20°C (część mroźnicza) oraz 4°C (część chłodnicza),
· opłata licencyjna – rejestracja sensorów w platformie chmurowej na okres min. 5 lat (z możliwością przedłużenia), 
· min. 100 SMS do bezterminowego wykorzystania (z możliwością dokupienia).
	TAK, podać
	
	

	16
	Tablet z oprogramowaniem kompatybilnym z systemem monitorowania rejestratorów temperatury. Wyposażony w gniazdo karty SIM (możliwość eSIM). Protokoły komunikacji: GSM, Wi-Fi i Bluetooth. Pamięć RAM min. 8 Gb, przekątna ekranu min. 10”, taktowanie procesora min. 2 GHz. Pamięć wewnętrzna min. 256 Gb. W zestawie etui, przewód + ładowarka, rysik, folia ochronna na ekran urządzenia.
	TAK, podać
	
	

	17
	Gwarancja na urządzenie i wyposażenie dodatkowe minimum 24 m-ce.
	TAK podać 
	
	

	III
	Pozostałe

	1
	Instalacja, uruchomienie, konfiguracja urządzenia (m.in. konfiguracja temperatury docelowej w części chłodniczej i mroźniczej oraz systemu monitorowania temperatury), szkolenie, dostawa, wniesienie sprzętu do miejsca docelowego w Oddziale Szpitala w cenie zakupu urządzenia.
	TAK
	
	

	2
	Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej - przy dostawie, karta gwarancyjna – przy dostawie.
	TAK
	
	

	3
	Wykonawca zapewnia trwałości produktu i gwarancji proponowanego wyrobu.

Gwarancja udzielona przez wykonawcę obejmuję naprawę lub zmianę wyrobu. Ponadto wykonawca zapewnia dostępność oryginalnych lub równoważnych części zamiennych przez czas przewidywanego cyklu życia wyrobu, co najmniej przez 7 lat od daty wygaśnięcia gwarancji.
	TAK


	
	

	4
	Szkolenie w zakresie obsługi dla pracowników medycznych oraz obsługi technicznej dla pracowników Sekcji Aparatury Medycznej. Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy lub protokołem dla osób przeszkolonych z zasad używania, eksploatacji urządzenia. Jeżeli w czasie instalacji i dostawy sprzętu nie będzie możliwości przeszkolenia użytkownika końcowego – szkolenie zostanie umówione w innym terminie.
	TAK
	
	

	5
	Proponowany wyrób spełnia kryteria określone w dyrektywie dotyczącej wyrobów medycznych 93/42/EWG oraz w normie EN IEC 60601-1 lub równoważnej,  definiujące elektryczny sprzęt medyczny – jeśli urządzenie jest wyrobem medycznym
	TAK
	
	

	6
	Przeglądy okresowe w okresie trwania gwarancji na koszt dostawcy, zgodnie z zaleceniami producenta. 
	TAK
	
	

	7
	Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża okres gwarancji.
	TAK
	
	

	8
	Czas reakcji serwisu do 48 h w dni robocze od zgłoszenia awarii
	TAK
	
	

	9
	W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniesie rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe.
	TAK
	
	

	10
	W przypadku, gdy okres niesprawności przekracza 10 dni roboczych Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy.
	TAK
	
	

	11
	Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu.
	TAK podać nazwę, adres siedziby i nr tel.  kontaktowe
	
	

	12
	Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa – jeśli dotyczy
	TAK podać numer, datę oraz nazwę wystawcy dokumentu
	
	

	13
	Przedmiot zamówienia dopuszczony do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi
	TAK
	
	

	14
	Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów,  poza materiałami eksploatacyjnymi.
	TAK
	
	


Objaśnienia dot. opisu przedmiotu zamówienia.
1. Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji informacji dot. urządzeń w ofercie odnośnie spełnienia parametrów lub warunków  granicznych urządzenia lub jego elementów i/lub ich wartości (podane w tabelach zadań przez wykonawcę ) zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania dostarczenia  materiałów opisowych pochodzących od producenta, na etapie oceny i badania ofert: oryginalne ulotki, katalogi, opisy przedmiotu zamówienia, dokumentację techniczną oferowanego sprzętu/ przedmiotu zamówienia, product date, instrukcje obsługi, lub stosowne oświadczenie wykonawcy itp. 

2. Stosowne materiały opisowe pochodzące od producenta należało będzie założyć będzie w oryginale lub jako kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem do składanej oferty. Dane  z tabeli technicznej muszą znajdować swoje potwierdzenie w danych produktowych producenta.

3. Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji po stronie Zamawiającego z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych.

4. Na dostarczone urządzenia medyczne  wykonawca udzieli: 
 - gwarancji producenta  i rękojmię w  obejmującą w szczególności  wszelkie naprawy  łącznie z materiałami i wymianą elementów zestawu i jego  podzespołów, konserwacje,  przeglądy techniczne z okresowymi przeglądami obowiązkowymi wraz z materiałami , które podlegają obowiązkowej wymianie w ramach serwisu,  wykonywanymi zgodnie z zaleceniami producenta  (gwarancja obejmuje wszelkie koszty w tym, w szczególności koszty, robocizny, materiałów,  dojazdu, wyżywienia i noclegu serwisantów itp. Po upływie gwarancji Wykonawca zapewnia serwis pogwarancyjny oraz sprzedaż części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych przez minimum okres wymagany w ww zał. nr 2 po upływie okresu gwarancji

5. Wykonawca zapewnia na własny koszt i we własnym zakresie dostawę i montaż urządzenia we  
       wskazanym miejscu Szpitala, prezentację i  szkolenie dla personelu przygotowujące do pracy na 
        urządzeniu. Dostawa urządzenia do magazynu Szpitala  jest niezależna od terminu faktycznego montażu    
         urządzenia i prezentacji, które zostaną uzgodnione miedzy stronami po zawarciu umowy.

6.Wymagania postawione przez Zamawiającego  dotyczące parametrów i funkcji zamawianego urządzenia i pozostałych wymogów, stanowią wymóg minimalny jakiemu musi odpowiadać oferowany sprzęt. Oferowane urządzenia muszą wymagane, minimalne parametry i funkcje  faktycznie posiadać. W przypadku braku potwierdzenia oferowanego/wymagalnego parametru, poprzez umieszczenie wpisu „NIE” lub nie umieszczeniu żadnego w którymkolwiek wierszu wpisu – zgodnie z nakazem, albo zaoferowanie urządzenia o parametrze gorszym niż wymagany dopuszczalny, oferta wykonawcy traktowana będzie jako niezgodna  opisem przedmiotu zamówienia. 

7. Za nie odpowiadającą  treści SWZ uznana będzie  taka oferta, w której wykonawca mimo wpisania w kolumnach tabel  oświadczeń „TAK” lub podanych opisów lub  zaoferuje urządzenie, które danego parametru technicznego, funkcji itp. nie będzie w rzeczywistości  posiadało. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości w toku badania ofert dotyczących, podanych informacji przez wykonawcę w ofercie, które dotyczyć będą parametrów, funkcji lub właściwości oferowanego urządzenia, Zamawiający zastrzega sobie, prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych za  pomocą wszystkich dostępnych środków, m.in. poprzez strony WWW. oraz  wystąpienie do Wykonawcy o udostępnienie stosownego dokumentu lub oświadczenia producenta oferowanego urządzenia celem weryfikacji oraz prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu
8. W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model lub numer katalogowy (numer konfiguracji lub part numer) oferowanego sprzętu umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanej konfiguracji oraz  stronę internetową producenta. Nie dopuszcza się modyfikacji na drodze Producent-Zamawiający. Zmawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia reżimu gwarancyjnego oraz dostarczonej konfiguracji na dedykowanej stronie internetowej producenta sprzętu. 
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