						 Formularz cenowy zał. nr 5
Zadanie nr 1 Wymiana wraz z obróbką ościeży uszkodzonej stolarki ppoż. w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie.
Drzwi do wymiany z obróbką ościeży
	[bookmark: _Hlk233298572]L.p.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Jedn. m.
	Ilość
	Cena netto
	Wartość netto
	Podatek VAT
	Wartość brutto
	Nr katalogowy lub nazwa producenta

	1. 
	BRYŁA A 1
	POZIOM 0
	DRZWI PRZY ŁĄCZNIKU nr 1 (obok kasy) - EI60 DWUSKRZYDŁOWE 
wyrwany zawias dolny, uszkodzony profil skrzydła na mocowaniu zawiasu drzwi nie zamykają się (dostawa5 drzwi, demontaż, montaż, obróbki z malowaniem na biało w strefie montażu).
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	2. 
	BRYŁA B
	POZIOM 1
	DRZWI PRZY ŁĄCZNIKU Z BRYŁĄ A3 - EI60 DWUSKRZYDŁOWE 
zawias bez możliwości regulacji, uszkodzona konstrukcja skrzydła - drzwi nie zamykają się (dostawa drzwi, demontaż, montaż, obróbki z malowaniem na biało w strefie montażu).
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	3. 
	BRYŁA C 
	POZIOM 2
	DRZWI PŁASZCOWE DO POKOI 	GOŚCINNYCH - DWUSKRZYDŁOWE
- drzwi za nisko obsadzone, 
- zawias dolny uszkodzony bez możliwości naprawy, - brak możliwości zamknięcia (dostawa drzwi, demontaż, montaż, obróbki z malowaniem na biało w strefie montażu) DRZWI EI60.
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	4. 
	BRYŁA D
	POZIOM 0
	DRZWI P.POŻ - NAPOWIETRZAJĄCE - KLATKA NR 1 
-uszkodzona konstrukcja skrzydła
- uszkodzony dolny zawias - brak możliwości regulacji,
- skrzydła ocierają o siebie (dostawa drzwi, demontaż, montaż, obróbki z malowaniem na biało w strefie montażu).
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Razem


 cd. zadania nr 1  Naprawa stolarki ppoż. w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie.
Drzwi do naprawy
	L.p.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Jedn. m.
	Ilość
	Cena netto
	Wartość netto
	Podatek VAT
	Wartość brutto
	Nr katalogowy lub nazwa producenta

	1. 
	BRYŁA A1
	POZIOM 0
	DRZWI  044 – PORTA
nierówna posadzka - nie dolega próg opadający należy zamontować listwę wyrównującą  na posadzkę.
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	2. 
	BRYŁA A1
	POZIOM 1
	DRZWI NA ŁĄCZNIK - DWUSKRZYDŁOWE
brak tulei rygla skrzydła biernego - luźne mocowanie zwory magnetycznej do systemu P.POŻ na skrzydle czynnym.
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	3. 
	BRYŁA A1
	POZIOM 1
	DRZWI - PORADNIA URAZOWO ORTOPOEDYCZNA - CHIRURGICZNA -
DWUSKRZYDŁOWE
- brak tulei rygla skrzydła biernego.
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	4. 
	BRYŁA A1
	POZIOM 1
	DRZWI REJESTRACJA PACJĘTÓW -DWUSKRZYDŁOWE
do wymiany klamka drzwiowa - jest luźna.
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	5. 
	BRYŁA A1
	POZIOM 2

	DRZWI NA ŁĄCZNIK - DWUSKRZYDŁOWE	
brak tulei rygla skrzydła biernego.
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	6. 
	BRYŁA A2
	POZIOM 0
	DRZWI NA KLATKĘ SCHODOWĄ - DWUSKRZYDŁOWE EI30
- do wymiany zamek + wkładka
- do wymiany szyba 955/730 EI30.
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	7. 
	BRYŁA A2
	POZIOM 0
	DRZWI PŁASZCZOWE DO MASZYNOWNI DŹWIGU
brak uszczelki P.POŻ. 
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	8. 
	BRYŁA A2
	POZIOM 0
	DRZWI PŁASZCZOWE DO POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO- TECHNICZNEGO - MASZYNOWNI MR
- we wszystkich powyginane zawiasy - wymiana zawiasu.
	szt.
	3
	
	
	
	
	

	9. 
	BRYŁA A2
	POZIOM 1
	DRZWI GŁÓWNE NA ODDZIAŁ - OD STRONY ul. 	ŻOŁNIERSKIEJ - DWUSKRZYDŁOWE
- brak tulei rygla skrzydła biernego,
- brak dolnego rygla.
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	10. 
	BRYŁA A3
	POZIOM 0
	DRZWI PŁASZCZOWE DO POMIESZCZENIA  0.35
do wymiany klamki - są luźne.
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	11. 
	BRYŁA A3
	POZIOM 0
	DRZWI NA KLATKĘ PRZY WYJŚCIU - DWUSKRZYDŁOWE
brak tulei rygla skrzydła biernego.
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	12. 
	BRYŁA A3
	POZIOM 1
	DRZWI NA KLATKĘ NR 2 - WYJŚCIE NA TARAS	
do wymiany zamek i wkładka.
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	13. 
	BRYŁA A3
	POZIOM 1
	DRZWI NA KLATKĘ PRZY ŁĄCZNIKU -DWUSKRZYDŁOWE
brak tulei rygla skrzydła biernego.
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	14. 
	BRYŁA A3
	POZIOM 1
	DRZWI PRZY WINDACH - DWUSKRZYDŁOWE	
brak tulei rygla skrzydła biernego.
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	15. 
	BRYŁA A3
	POZIOM 3
	DRZWI NA KLATKĘ PRZY ŁĄCZNIKU - DWUSKRZYDŁOWE
brak tulei rygla skrzydła biernego.
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	16. 
	BRYŁA A4
	POZIOM 0
	DRZWI NA KLATKĘ  - DWUSKRZYDŁOWE	
brak tulei rygla skrzydła biernego.
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	17. 
	BRYŁA B
	POZIOM 0 
	DRZWI NA KLATKĘ PRZY ŁĄCZNIKU - DWUSKRZYDŁOWE
- do wymiany zamek i wkładka,
- do wymiany klamki.
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	18. 
	BRYŁA B
	POZIOM 1
	DRZWI NA KLATKĘ NR 5	
do wymiany rygiel dolny
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	19. 
	BRYŁA B
	POZIOM 2
	DRZWI + OKNO (WITRYNA) - WEJŚCIE NA ODDZIAŁ NEUROLOGI DZIECIĘCEJ -ODDZIAŁ KLINICZNY ONKOLOGI I HEMATOLOGI DZIECIĘCEJ
- brak okucia na ramie.
- brak uszczelek przyszybowych.
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	20. 
	BRYŁA B
	POZIOM 2
	DRZWI NA ŁĄCZNIK  - DWUSKRZYDŁOWE
brak tulei rygla skrzydła biernego.
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	21. 
	BRYŁA B
	POZIOM 2
	DRZWI NA ODDZIAŁ - DRUGA STRONA -	DWUSKRZYDŁOWE
brak tulei rygla skrzydła biernego.
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	22. 
	BRYŁA B
	POZIOM 2
	DRZWI + OKNO (WITRYNA) - WEJŚCIE NA ODDZIAŁ KLINICZNY ONKOLOGI I HEMATOLOGI DZIECIĘCEJ
- do wymiany rygiel automatyczny skrzydła biernego, 
- brak uszczelek przyszybowych.
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	23. 
	BRYŁA B
	POZIOM 2
	DRZWI PRZEJŚCIOWE NA ODDZIALE  - DWUSKRZYDŁOWE
brak tulei rygla skrzydła biernego.
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	24. 
	BRYŁA B
	POZIOM 3
	DRZWI NA KLATKĘ NR 6  - DWUSKRZYDŁOWE	
brak tulei rygla skrzydła biernego.
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	25. 
	BRYŁA B
	POZIOM 3
	DRZWI WEJŚCIE NA  ODDZIAŁ CHIRURGI 	TWARZOWO SZCZĘKOWEJ - DWUSKRZYDŁOWE
brak tulei rygla skrzydła biernego.
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	26. 
	BRYŁA B
	POZIOM 3
	DRZWI PRZEJŚCIOWE NA ODDZIALE  - DWUSKRZYDŁOWE
- brak tulei rygla skrzydła biernego,
- skrzydła zdeformowane - nie domykają się.
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	27. 
	BRYŁA B
	POZIOM 3
	DRZWI WEJŚCIOWE NA ODDZIAŁ  - DWUSKRZYDŁOWE
do wymiany klamki. 
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	28. 
	BRYŁA B
	POZIOM 3
	DRZWI NA KLATKĘ NR 5  - DWUSKRZYDŁOWE	
brak tulei rygla skrzydła biernego.
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	29. 
	BRYŁA B
	POZIOM 3
	DRZWI NA ŁĄCZNIK  - DWUSKRZYDŁOWE	
brak tulei rygla skrzydła biernego.
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	30. 
	BRYŁA B
	POZIOM 3
	DRZWI WEJŚCIE NA  ODDZIAŁ 	 OTOLARYNGOLOGI - DWUSKRZYDŁOWE
- brak tulei rygla skrzydła biernego.
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	31. 
	BRYŁA B
	POZIOM 3
	DRZWI PRZEJŚCIOWE NA ODDZIALE  - DWUSKRZYDŁOWE
do wymiana klamki.
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	32. 
	BRYŁA B
	POZIOM 4
	DRZWI NA KLATKĘ NR 9  - DWUSKRZYDŁOWE	
brak tulei rygla skrzydła biernego.
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	33. 
	BRYŁA B
	POZIOM 4
	DRZWI NA KLATKĘ NR 5	
brak tulei rygla skrzydła biernego.
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	34. 
	BRYŁA B
	POZIOM 4
	DRZWI NA KLATKĘ NR 6	
brak tulei rygla skrzydła biernego.
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	35. 
	BRYŁA D1
	POZIOM 1
	DRZWI - KLATKA SCHODOWA NR 1 - OBOK WINDY
- do wymiany klamki i wkładka.
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	36. 
	BRYŁA D2
	POZIOM 0
	DRZWI- NAPOWIETRZAJĄCE - BEZKLASOWE 
- do wymiany regle skrzydła biernego – wyłamane.
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	37. 
	BRYŁA D2
	POZIOM 1
	DRZWI - WEJŚCIE NA BLOK OPERACYJNY - do poprawy montaż samozamykacza.
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	
	
	
	                                                           Razem
	
	
	
	
	
	
	




(wypełnić kolumnę 1, 2, 3 i 4 w tabeli dla każdej części  przedmiotu zamówienia 
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